УТВЕРЖДЕНО

п рик а зом М и н и стерства строитель ства

и жилищно-ком м у н ального хоз я й ства

Р осс ий с кой Федера ции

от 9 февраля 2017 г. № 81/пр

# Методические рекомендации

# по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящие Методические рекомендации (далее – Методические рекомендации) определяют общий порядок применения единичных расценок, включенных в сборники федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (далее – строительство).

1.2. В целях настоящих Методических рекомендаций к единичным расценкам относятся единичные расценки на строительные, специальные строительные (ФЕР), ремонтно-строительные (ФЕРр), монтаж оборудования (ФЕРм) и пусконаладочные работы (ФЕРп).

1.3. Настоящие Методические рекомендации устанавливают:

– общие правила применения единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

– особенности применения единичных расценок на строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ, работ по монтажу оборудования и пусконаладочных работ;

– правила применения дополнительных затрат, не учтенных единичными расценками.

– порядок применения территориальных единичных расценок.

## 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения, используемые в настоящей Методике, соответствуют принятым в законодательных и нормативных правовых актах Российской Федерации, подзаконных актах и методических документах.

## 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящие Методические рекомендации применяются до ввода в действие федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.2. Единичные расценки, предназначены для определения сметной стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ, монтажа оборудования и пусконаладочных работ и в комплексе с другими сметными нормативами используются для определения сметной стоимости строительства базисно-индексным методом в порядке, установленном действующими методическими документами.

3.3. Единичные расценки используются непосредственно в локальных сметных расчетах (локальных сметах) для определения сметных прямых затрат.

3.4. Единичные расценки учитывают среднеотраслевой оптимальный и организационный уровень строительного производства, техники и технологии выполнения работ, разработаны на основе сметных норм по принципу усреднения с определением необходимого и достаточного нормативного количества строительных ресурсов, для выполнения соответствующего вида работ.

## 4. СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА СБОРНИКОВ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

4.1. В соответствии с номенклатурой согласно Приложению 1 к настоящим Методическим рекомендациям единичные расценки, сгруппированы в зависимости от назначения, последовательности, видов и технологии производства работ и объединены в отдельные сборники:

– Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (с борники ФЕР);

– Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (сборники ФЕРр);

– Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования (сборники ФЕРм);

– Федеральные единичные расценки на пусконаладочные работы (сборники ФЕРп).

4.2. Полное обозначение сборников единичных расценок в соответствии с номенклатурой согласно Приложению 1 содержит следующую структуру:

ФЕР(х) 81-ТН-НС-ХХХХ,

где:

ФЕР(х) – сокращенное обозначение единичных расценок на соответствующие виды работ (ФЕР, ФЕРм, ФЕРп или ФЕРр);

ТН – код типа сметного норматива;

НС – номер сборника;

ХХХХ – присвоенный год выпуска единичных расценок.

4.3. Сборники единичных расценок на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы содержат техническую часть, таблицы единичных расценок и приложения.

4.4. Техническая часть сборников единичных расценок включает следующие разделы:

– «Общие положения»;

– «Исчисление объемов работ».

4.4.1. Раздел «Общие положения» содержит информацию об особенностях и условиях проведения работ, а также перечень общих требований и положений о порядке применения отдельных единичных расценок.

4.4.2. Не допускается применение положений технической части одного сборника к единичным расценкам других сборников, а также положений о применении единичных расценок данного отдела, раздела или подраздела к единичным расценкам других отделов, разделов или подразделов, а также корректировка единичных расценок в зависимости от способа производства работ, за исключением случаев, предусмотренных настоящей Методикой, а также техническими частями соответствующих сборников сметных норм.

4.4.3. Раздел «Исчисление объемов работ» включает правила, формулы и примеры расчетов объемов работ.

4.5. Раздел «Приложения» содержит коэффициенты, учитывающие особые условия производства работ и возведения конструкций, отличающиеся от нормальных стандартных условий, для которых разработаны единичные расценки, сведения о расходе материальных ресурсов и другие, связанные с применением единичных расценок, а также справочные материалы (классификация грунтов по группам, оборачиваемость материалов, учтенных единичными расценками, нормы отходов материальных ресурсов, и т.п.);

4.6. В составе сборников единичные расценки на однородные виды работ объединены в таблицы по формам, представленным в Приложении 3 к настоящим Методическим рекомендациям и содержат на принятый в них измеритель конструкций или работ следующие показатели:

– оплата труда рабочих, руб. и затраты труда рабочих, чел.-ч., принятые в соответствии со сметными нормами, на основании которых разработаны соответствующие единичные расценки;

– затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, в том числе оплата труда машинистов, руб., рассчитанные в соответствии со сборником сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов и затраты труда машинистов, принятые в соответствии со сметными нормами, на основе которых разработаны единичные расценки;

– стоимость материалов, изделий и конструкций, руб., рассчитанная в соответствии со сборником сметных цен на материалы, изделия и конструкции, и расход неучтенных материалов, изделий и конструкций в физических (натуральных) единицах измерения, принятый в соответствии со сметными нормами, на основании которых разработаны соответствующие единичные расценки.

4.7. Шифр таблицы единичных расценок состоит из номера сборника, номера раздела в составе сборника и порядкового номера таблицы.

Полное обозначение единичной расценки (шифр) имеет следующую структуру:

ХХ-ХХ-ХХХ-ХХ,

где:

1-й и 2-й знаки – номер сборника;

3-й и 4-й знаки – номер раздела (отдела) в составе сборника;

5-й, 6-й и 7-й знаки – порядковый номер таблицы в составе раздела;

8-й и 9-й знаки – порядковый номер единичной расценки в составе таблицы.

4.8. В наименовании таблицы единичной расценки приводятся основные сведения о виде работ, применяемой технологии.

Наименования единичных расценок в составе таблиц содержат соответствующие количественные параметры строительных работ и конструкций, обозначающие интервалы действия единичных расценок.

При применении единичных расценок следует учитывать, что параметры отдельных характеристик материальных ресурсов, видов работ, используемого оборудования (масса, длина, емкость, диаметр и др.), приведенные со словом «до», следует понимать включительно, со словом «от» – исключая указанную величину, т.е. свыше.

4.9. Материалы, изделия и конструкции, тип, разновидность, класс или марка которых при определении сметной стоимости подлежат уточнению по проектным данным, приводятся с обобщенным наименованием без указания конкретных характеристик.

По некоторым материалам, изделиям и конструкциям, расход которых зависит от проектных решений, в таблицах сметных норм указываются только наименование материалов, а вместо нормативного показателя расхода соответствующего ресурса приводится литера «П». Расход таких материальных ресурсов при составлении сметной документации определяется по проектным данным с учетом трудноустранимых потерь и отходов, связанных с перемещением материалов от приобъектного склада до рабочей зоны (зоны монтажа) и их обработкой при производстве соответствующих видов работ в соответствии с «Правилами разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» (РДС 82-202-96).

4.10. Действие единичных расценок, включенных в сборники, не распространяются на:

– отдельные виды работ, нормы на которые отсутствуют в сборниках ГЭСН;

– работы, технология производства которых и расход ресурсов в конкретных условиях их выполнения существенно отличаются от технологии и расхода ресурсов, принятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН;

– работы с применением машин и строительных материалов, в том числе импортных, не имеющих аналогов отечественного производства, существенно изменяющих технологию их производства и расход ресурсов по сравнению со сметными нормами, включенными в сборники ГЭСН;

– отдельные виды конструкций и виды работ, к капитальности, классу точности которых предъявляются повышенные требования правил организации строительства;

– работы, выполняемые в высокогорных районах на высоте более 3500 м.

## 5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

5.1. Единичные расценки учитывают полный комплекс затрат для определения сметной стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных работ, монтажа оборудования и пусконаладочных работ.

5.2. Сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, учтены оптимальные технологические и организационные схемы производства работ, набор (перечень) машин, механизмов и материальных ресурсов при рациональной организации труда и производства, современного развития техники и технологии, соблюдения требований безопасности в нормальных (стандартных) условиях, не осложненных внешними факторами (стесненность, загазованность и т.п.) и положительных значениях температуры воздуха.

5.3. В соответствии с проектной документацией, предусматривающей особенности производства строительных, ремонтно-строительных, монтажа оборудования и пусконаладочных работ и усложняющие факторы, в сметных расчетах (сметах) к сметным нормам применяются повышающие коэффициенты.

При отрицательных значениях температуры воздуха, когда производство работ осуществляется как на открытых строительных площадках, так и в закрытых помещениях, соответствующие дополнительные затраты учитываются в порядке, установленном методическими документами по определению дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время. Для пусконаладочных работ порядок учета дополнительных затрат при производстве работ в зимнее время определяется положениями настоящих Методических рекомендаций.

5.4. К «усложняющим» относятся факторы, которые влияют на условия выполнения работ, связанные с технологическими особенностями их выполнения (разработка мокрого грунта, кирпичная кладка закругленных стен, и т. п.). Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы производства работ, приведены в технических частях и приложениях соответствующих сборников.

5.5. Условия производства строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, монтажа оборудования и пусконаладочных работ и усложняющие факторы должны быть обоснованы ПОС.

5.6. При определении сметной стоимости на работы, когда проектом организации строительства предусмотрено выполнение работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под электрическим напряжением, и на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций, стесненные условия для складирования материалов, а также в иных условиях производства строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных, пусконаладочных работ и монтажа оборудования, которые характеризуются специфическими особенностями их выполнения на объекте в целом, к единичным расценкам применяются повышающие коэффициенты, приведенные в Приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

Если усложняющие факторы учтены элементными сметными нормами на основе которых разработаны единичные расценки, коэффициенты, приведенные в Приложении 2 к настоящим Методическим рекомендациям, не применяются.

5.7. Коэффициенты, учитывающие усложняющие факторы и влияние условий производства работ, применяются к нормам затрат труда и оплате труда рабочих, затратам на эксплуатацию машин и механизмов, в том числе к оплате труда машинистов.

Указанные коэффициенты применяются одновременно с другими коэффициентами в порядке, установленном настоящими Методическими рекомендациями. При одновременном применении коэффициенты перемножаются.

5.8. При применении единичных расценок для определения сметной стоимости внесение изменений в единичные расценки не допускается, в том числе в случаях, когда проектной документацией предусмотрено:

– использование строительных машин и механизмов, не учтенных в сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, но при этом принципиально не меняются технологические и организационные схемы производства работ;

– использование в соответствии с ПОС машин и механизмов, технические характеристики которых отличаются от учтенных сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, но при этом принципиально не меняются технологические и организационные схемы производства работ;

– выполнение работ вручную и (или) с использованием средств малой механизации. При этом сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, учтено применение машин и механизмов или иных технических средств;

– применение материальных ресурсов, характеристики которых отличаются от учтенных сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, и их применение не меняет технологические и организационные схемы производства работ, не снижает эксплуатационные характеристики конструктивных решений, принятые в проектной документации.

5.9. При определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства следует учитывать следующие положения:

– при применении единичных расценок на работы, в технологии производства которых учтена сварка металлоконструкций, металлопроката, стальных труб, листового металла, закладных деталей и других металлоизделий из нержавеющий стали, к нормам затрат труда и оплате труда рабочих применяется коэффициент 1,15;

– в единичных расценках предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосна, ель, пихта и т.п.). При учете в проектном решении лесоматериалов твердых пород к показателям затрат по эксплуатации машин, используемых для обработки лесоматериалов, и к нормам затрат труда и оплате труда рабочих и машинистов следует применять коэффициенты:

· - для лесоматериалов из лиственницы, березы – 1,1;

· - для лесоматериалов из дуба, бука, граба, ясеня – 1,2;

– при применении единичных расценок для определения сметных затрат на строительство объектов капитального строительства со сложной конфигурацией строящегося здания или стесненности строительной площадки, когда невозможна подача строительных материалов в зону действия крана, вследствие чего требуется работа дополнительного крана, при этом потребность должна подтверждаться ПОС, и сметные затраты на работу дополнительного крана надлежит учитываться дополнительно в соответствии с методическими документами;

– при применении единичных расценок на работы, в составе которых учитывается подача раствора к месту производства работ, необходимо учитывать положения, когда выполняется перекачка раствора вторым растворонасосом (потребность должна быть подтверждена ПОС). Затраты по работе дополнительного растворонасоса надлежит учитывать в локальных сметных расчетах (сметах) в соответствии с методическими документами.

5.10. Работа дополнительного сигнальщика, предупреждающего об опасности, когда выставление сигнальщика требуется в соответствии с правилами техники безопасности при производстве строительных работ, учитывается дополнительно на основании данных ПОС непосредственно в локальных сметных расчетах (сметах).

5.11. Единичными расценками учтена стоимость электрической и тепловой энергии, сжатого воздуха и воды от постоянных источников снабжения. При получении указанных ресурсов на стройку в целом или для выполнения отдельных видов работ от передвижных источников снабжения разница в их стоимости учитывается непосредственно в локальных сметных расчетах (сметах), включая затраты на сушку зданий, а также на отопление зданий в зимний период электрокалориферами при получении электроэнергии от передвижных электростанций.

5.12. Единичные расценки на работы с применением монолитного (армированного и неармированного) бетона, а также раствора, разработаны из условия доставки бетонной смеси автобетоносмесителями-миксерами. Дополнительное время пребывания автобетоносмесителей-миксеров на объекте строительства с целью перемешивания бетонной смеси между порционной выдачей бетона учитывается непосредственно в локальных сметных расчетах (сметах) на основании данных ПОС, за исключением единичных расценок, которые учитывают указанные затраты.

## 6. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

6.1. Технической частью и приложениями сборников единичных расценок на строительные и специальные строительные работы предусмотрены сведения о порядке применения единичных расценок на строительные и специальные строительные работы, обусловленные спецификой производства работ, а также учитывающие технологические и организационные особенности их выполнения, которые использовались при разработке единичных расценок.

6.2. При определении сметной стоимости производства земляных работ на территории, отведенной под строительство в местах, относимых в установленном порядке к районам бывших военных действий, к единичным расценкам на разработку грунта на глубину до 2-х метров экскаваторами или бульдозерами, а также на корчевку пней к единичным расценкам применяется коэффициент 1,4.

6.3. В единичных расценках, включенных в сборники, не учтены затраты на работу отдельных строительных машин и механизмов (проходческие щиты, тюбинго- и блокоукладчики и т.п.). Состав строительных машин, стоимость которых учтена единичными расценками, уточняется по соответствующим сметным нормам, на основе которых разработаны единичные расценки.

Порядок определения затрат на эксплуатацию не учтенных расценками механизмов изложен в Общих положениях соответствующих сборников единичных расценок на строительные и специальные строительные работы.

6.4. Единичными расценками ФЕР не предусмотрены работы по монтажу электротехнических устройств в зданиях и сооружениях, включая работы по монтажу сетей электроосвещения и электроосветительных приборов в жилых и общественных зданиях.

Затраты на указанные работы при определении сметной стоимости принимаются по единичным расценкам сборника ФЕРм 81-03-08-… «Электротехнические установки».

6.5. Единичными расценками на возведение монолитных железобетонных конструкций в скользящей опалубке не учтены затраты по эксплуатации механизмов подъема опалубки. Указанные затраты учитываются непосредственно в сметных расчетах (сметах). Время работы механизмов подъема скользящей опалубки и дополнительные затраты труда рабочих определяются в соответствии с методическими документами с учетом данных ПОС.

6.6 Единичными расценками и сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, не учтены затраты на работы, связанные с подвозкой деталей наружных и внутренних лесов до приобъектного склада. Указанные затраты учитываются непосредственно в сметных расчетах (сметах) в соответствии с методическими документами.

## 7. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ

7.1. Единичные расценки, включенные в сборники ФЕРм, отражают современный уровень организации и технологии выполнения работ по монтажу оборудования, материальные и технические ресурсы и являются технически обоснованными.

7.2. Техническими частями и приложениями сборников ФЕРм предусмотрены сведения о порядке применения единичных расценок, обусловленные особенностями монтажа соответствующего оборудования, наименование, масса и иные характеристики которого должны быть учтены при определении сметной стоимости.

7.3. Единичными расценками и сметными нормами, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, учитываются следующие положения:

– оборудование поступает в монтаж в полной заводской готовности (укомплектованным, прошедшим заводскую поузловую или общую сборку и обкатку, стендовые и другие испытания в соответствии с технической документацией на его изготовление и поставку);

– габаритное оборудование поставляется на объект в собранном виде с защитным покрытием, на постоянных прокладках;

– негабаритное оборудование поставляется на объект в разобранном виде, максимально укрупненными узлами или блоками, не требующими при монтаже подгоночных операций, с ответными фланцами на штуцерах, а также с крепежными деталями и анкерными болтами;

– перед началом работ по монтажу оборудования на объекте капитального строительства выполняются работы по подготовке площадок, мест установки или выведенных на проектные отметки фундаментов (с засыпанным вокруг них котлованом), а также оснований под оборудование и черные полы.

7.4. В единичных расценках и сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, учтены затраты на:

– приемку оборудования в монтаж;

– перемещение оборудования: погрузка на приобъектном складе, горизонтальное перемещение, разгрузка, подъем или опускание на место установки;

– распаковку оборудования и относку упаковки;

– очистку оборудования от консервирующей смазки и покрытий, технический осмотр;

– ревизию в случаях, предусмотренных ТУ или инструкциями на монтаж отдельных видов оборудования (разборка, очистка от смазки, промывка, осмотр частей, смазка и сборка). Оборудование, поставляемое с пломбой предприятия-изготовителя или в герметическом исполнении с газовым заполнением, ревизии подвергаться не должно;

– укрупнительную сборку оборудования, поставляемого отдельными узлами или деталями, для проведения монтажа максимально укрупненными блоками в пределах грузоподъемности монтажных механизмов;

– приемку и проверку фундаментов и других оснований под оборудование, разметку мест установки оборудования, установку анкерных болтов и закладных частей в колодцы фундаментов;

– установку оборудования с выверкой и закреплением на фундаменте или другом основании, включая установку отдельных механизмов и устройств, входящих в состав оборудования или его комплектную поставку: вентиляторов, насосов, питателей, электроприводов (механическая часть), пускорегулирующей аппаратуры, металлических конструкций, трубопроводов, арматуры, систем маслосмазки и других устройств, предусмотренных чертежами данного оборудования;

– сварочные работы, выполняемые в процессе сборки и установки оборудования, с подготовкой кромок под сварку;

– заполнение смазочными и другими материалами устройств оборудования;

– проверку качества монтажа, включая индивидуальные испытания, гидравлическое, пневматическое и другие виды испытаний, указанные в технических частях и общих положениях.

7.5. В единичных расценках на монтаж оборудования и сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, учтены затраты на материальные ресурсы, перечень и расход которых приведены в таблицах ГЭСНм:

– основные, остающиеся в деле (подкладочные и прокладочные материалы, болты, гайки, электроды, металл и др.);

– вспомогательные, не остающиеся в деле, для изготовления и устройства приспособлений, необходимых для производства монтажных работ (бревна, брусья, доски, шпалы и т.п.), с учетом их оборачиваемости, а также вспомогательные материальные ресурсы, не остающиеся в деле, используемые для индивидуального испытания смонтированного оборудования, сушки и других целей (электроэнергия, газ, пар, вода, воздух, топливо).

7.6. В единичных расценках на монтаж оборудования, как правило, не учтены затраты, которые включаются дополнительно в сметные расчеты (сметы) по единичным расценкам соответствующих сборников ФЕРм:

– электромонтажные работы – по единичным расценкам ФЕРм 81-03-08-… «Электротехнические установки»;

– монтаж приборов и средств автоматизации – по единичным расценкам ФЕРм 81-03-11-… «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники»;

– изготовление технологических металлических конструкций – по единичным расценкам ФЕРм 81-03-38-... «Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз»;

– контроль качества монтажных сварных соединений – по единичным расценкам ФЕРм 81-03-39-... «Контроль монтажных сварных соединений»;

– дополнительные затраты на горизонтальное и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов - по единичным расценкам ФЕРм 81-03-40-... «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках единичных расценок на монтаж оборудования».

7.7. В единичных расценках на монтаж оборудования не учтены затраты на:

– монтаж технологических, металлических конструкций, не входящих в комплект поставки оборудования, включая их окраску;

– огрунтовку трубопроводов и последующую их окраску;

– окраску мостов мостовых кранов;

– необходимую цветовую и различительную окраску оборудования, а также пояснительные и предупредительные надписи;

– устройство и разборку инвентарных лесов (или неинвентарных лесов, когда инвентарные леса установить невозможно), необходимость которых установлена проектной документацией в случаях, если для монтажа оборудования не могут быть использованы леса, устанавливаемые для производства строительных и других работ;

– подготовку оборудования под антикоррозионные покрытия и работы по этим покрытиям;

– футеровку оборудования огнеупорными и защитными материалами;

– кладку топок печей, сушилок и их сушку;

– земляные работы по рытью траншей для кабельных линий;

– подливку фундаментных плит, заливку фундаментных болтов и закладных частей в колодцах.

Затраты на указанные работы определяются по соответствующим единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы, включенные в сборники ФЕР.

7.8. Единичные расценки, включенные в сборники ФЕРм, применяются для определения сметной стоимости работ по монтажу оборудования, отсутствующего в действующих сборниках ГЭСН с учетом следующих положений.

Затраты на монтаж оборудования, аналогичного по техническим характеристикам, условиям поставки и технологии монтажа с оборудованием, учтенным в единичных расценках и сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, но отличающегося по массе, следует определять:

– по единичным расценкам ближайшего по массе оборудования при условии, что масса монтируемого оборудования (с учетом массы электродвигателей и приводов) не превышает 10% массы оборудования;

– при разнице в массе более чем на 10 % - применением к единичным расценкам ближайшего по массе оборудования коэффициентов, приведенных в Таблице 1.

Таблица 1

Коэффициент изменения массы оборудования | Коэффициент к единичным расценкам |  | Коэффициент изменения массы оборудования | Коэффициент к единичным расценкам
0,30-0,4 0 | 0,70 |  | 1,21-1,3 0 | 1,15
0,41-0,5 0 | 0,75 |  | 1,31-1,4 0 | 1,20
0,51-0,6 0 | 0,80 |  | 1,41-1,5 0 | 1,25
0,61-0,7 0 | 0,85 |  | 1,51-1,6 0 | 1,30
0,71-0,8 0 | 0,90 |  | 1,61-1,7 0 | 1,35
0,81-0,9 0 | 0,95 |  | 1,71-1,8 0 | 1,40
0,91-1,10 | 1,00 |  | 1,81-1,9 0 | 1,45
1,11-1,2 0 | 1,11 |  | 1,91-2,0 0 | 1,50

Примечание:

1. Коэффициенты изменения единичных расценок, приведенные в табл. 1, применяются к прямым затратам (включая все составляющие прямых затрат), а также к затратам труда рабочих. Кроме того, коэффициенты распространяются на неучтенные в единичных расценках и приведенные в приложениях к соответствующим сборникам ФЕРм на монтаж оборудования нормы расхода материальных ресурсов для индивидуального испытания оборудования и других целей.

2. Если в технической характеристике оборудования масса приведена со словом «до», корректировка единичных расценок по массе допускается только сверх последней массы, а если «от» и «до» - сверх крайних пределов.

3. Корректировка единичных расценок по массе не производится по электрическим установкам, оборудованию связи, приборам, средствам автоматизации и вычислительной техники, по оборудованию, по которому сметные нормы в сборнике имеют измеритель «т», а также в случае, если в наименовании единичной расценки приведена масса оборудования.

7.9. В тех случаях, когда в технических характеристиках оборудования не указан материал, из которого оно изготовлено, в единичных расценках ФЕРм принято, что оборудование изготовлено из углеродистой стали или серого чугуна.

Для оборудования, изготовленного из других материалов, покрытого специальной антикоррозионной защитой или с нанесенной тепловой изоляцией, затраты должны определяться в соответствии с положениями, содержащимися в технических частях соответствующих сборников.

7.10. При соответствующем обосновании в ПОС применение лесов для работ по монтажу оборудования при определении сметной стоимости дополнительно учитываются затраты, связанные с подвозкой деталей наружных и внутренних лесов на приобъектный склад и обратно.

7.11. Единичными расценками учтены затраты на горизонтальное и вертикальное перемещение оборудования и материальных ресурсов, необходимых для его монтажа, от приобъектного склада до места производства работ на расстояния, приведенные в технических частях соответствующих сборников ФЕРм.

7.11.1. В случае, когда проектом предусмотрено перемещение оборудования на расстояние, превышающее учтенное единичными расценками и сметными нормами, дополнительно в сметные расчеты (сметы) включаются затраты на:

– горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до «места установки» сверх расстояния, учтенного в единичных расценках соответствующих сборников ФЕРм. При этом в сметных расчетах (сметах) дополнительные затраты на горизонтальное перемещение оборудования учитываются при условии, что расстояние перемещения оборудования от приобъектного склада до «места установки» не превышает 1500 м, для линейных объектов капитального строительства – 1000 м;

– вертикальное перемещение (подъем или спуск) оборудования на отметки выше или ниже учтенных в единичных расценках, за исключением случаев, когда в расценках учтено перемещение «до проектных отметок». В случае, если перемещение учтено «в пределах любого этажа», дополнительно следует учитывать подъем оборудования от нулевой отметки (уровня земли) до отметки пола соответствующего этажа.

7.11.2. Затраты на перемещение оборудования и материальных ресурсов на расстояния, сверх учтенных в единичных расценках, следует определять по расценкам сборника ФЕРм 81-03-40-…«Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках единичных расценках на монтаж оборудования».

7.11.3. Дополнительное перемещение оборудования на расстояние менее 50 м не учитывается.

7.11.4. Затраты на горизонтальное перемещение оборудования свыше 1500 м для объектов капитального строительства (кроме линейных), для линейных объектов капитального строительства – свыше 1000 м относятся к транспортным расходам и учитываются в сметной стоимости оборудования при подготовке сметных расчетов (смет).

7.11.5. Для линейных объектов капитального строительства, имеющих протяженность более 1000 м, перемещение на дополнительное расстояние следует определять на основании проекта организации строительства.

7.12. При применении единичных расценок на монтаж оборудования, в процессе которого выполняются сварочные работы, и в соответствии с технической документацией необходим контроль монтажных сварных соединений, при подготовке сметных расчетов (смет) необходимо учитывать затраты на указанные работы.

7.12.1. Единичными расценками на монтаж оборудования, за исключением перечисленных в п. 7.12.2., затраты на контроль монтажных сварных соединений не учтены.

7.12.2. Единичными расценками, включенными в сборники ФЕРм 81-03-06-… «Теплосиловое оборудование», ФЕРм 81-03-12-… «Технологические трубопроводы» и ФЕРм 81-03-13-… «Оборудование атомных электрических станций», учтены затраты на контроль монтажных сварных соединений, при этом соответствующие методические рекомендации приведены в разделе «Общие положения».

7.12.3. Затраты на контроль монтажных сварных соединений определяются по единичным расценкам сборника ФЕРм 81-03-39… «Контроль монтажных сварных соединений».

Затраты на визуальный и измерительный контроль монтажных сварных соединений учтен соответствующими сметными нормами и разработанными на их основании единичными расценками.

7.12.4. Методы и объемы работ по контролю монтажных сварных соединений принимаются на основании проектной документации в соответствии с действующими правилами, руководящих материалов и инструкций по их проведению, с положениями нормативной и технической документации.

7.12.5. Затраты на контроль монтажных сварных соединений разрушающими (лабораторными) методами и изготовление образцов для проведения испытаний учитываются нормами накладных расходов и дополнительно в сметные расчеты (сметы) не включаются.

7.13. Единичные расценки на монтаж оборудования разработаны в зависимости от наименования и технических характеристик оборудования: классификации оборудования по его видам, функциональному назначению, условиям изготовления и поставки.

Оборудование, наименование, масса и иные характеристики которого должны быть учтены при определении сметной стоимости работ по монтажу, учитывается дополнительно непосредственно в сметных расчетах (сметах).

Порядок включения сметной стоимости оборудования в сметные расчеты регламентирован соответствующими методическими документами.

## 8. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

8.1. Единичные расценки на ремонтно-строительные работы учитывают оптимальные технологические и организационные схемы производства ремонтно-строительных работ, оптимальный набор (перечень) строительных машин и механизмов и материальных ресурсов при производстве работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства.

8.2. Техническими частями и приложениями сборников ФЕРр предусмотрены сведения о порядке применения единичных расценок на ремонтно-строительные работы, обусловленные особенностями производства работ, которые использовались при разработке соответствующих сметных норм.

8.3. Особенности применения единичных расценок на ремонтно- строительные работы, связанные с демонтажом (разборкой) строительных конструкций, рассмотрены в разделе 10 настоящих Методических рекомендаций.

8.4. В единичных расценках на ремонтно-строительные работы и сметных нормах, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки, учтены затраты:

– по вертикальному и горизонтальному перемещению материалов от приобъектного склада к месту производства работ;

– на горизонтальное перемещение мусора и материалов от разборки конструкций в зданиях и сооружениях на расстояние до 80 м;

– на вертикальное перемещение мусора и материалов от разборки при условии опускания через окно в лотках;

– на горизонтальное перемещение мусора и материалов от разборки конструкций до места их складирования в пределах строительной площадки на расстояние до 50 м от объекта капитального строительства.

8.5. В единичных расценках на ремонтно-строительные работы затраты на вертикальный транспорт материалов, изделий и конструкций, а также мусора, полученного при разборке и ремонте конструкций, учтены для объектов капитального строительства высотой до 15 м.

При большей высоте ремонтируемых объектов капитального строительства следует учитывать дополнительные затраты на вертикальный транспорт при определении сметной стоимости в сметных расчетах (сметах).

8.6. При подготовке сметных расчетов на ремонтно-строительные работы дополнительно должны учитываться затраты по затариванию мусора в мешки и спуску мусора с отноской вручную на носилках или в мешках в соответствии с положениями методических документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

8.7. При применении единичных расценок для определения сметной стоимости работ по реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального строительства следует руководствоваться принципом максимального совпадения технологии производства работ, принятой в проектной документации и состава работ, приведенного в сметных нормах.

8.7.1. При отсутствии необходимых единичных расценок в сборниках единичных расценок на ремонтно-строительные работы сметные затраты на ремонтно-строительные работы и работы по реконструкции объектов капитального строительства могут быть определены:

– по единичным расценкам сборника ФЕР 81-02-46-… «Работы при реконструкции зданий и сооружений»;

– по единичным расценкам, включенным в сборники единичных расценок на строительные и специальные строительные работы (аналогичные технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых элементов конструктивных решений), с применением следующих коэффициентов:

• 1,15 – к затратам труда и оплате труда рабочих;

• 1,25 – к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда машинистов.

8.7.2. Указанные в п. 8.7.1. коэффициенты не распространяются на единичные расценки:

– ФЕР 81-02-46-… «Работы при реконструкции зданий и сооружений»;

– сборников единичных расценок на ремонтно-строительные работы, на монтаж оборудования, на пусконаладочные работы ФЕРм, ФЕРр, ФЕРп;

– на строительные и специальные строительные работы по разборке (демонтажу) строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, включенные в сборники ФЕР;

– на строительные и специальные строительные работы, используемые при определении сметных затрат по разборке (демонтажу) строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения с применением понижающих коэффициентов, приведенных в Разделе 10 настоящих Методических рекомендаций.

8.7.3. Коэффициенты, предусмотренные п. 8.7.1 настоящих Методических рекомендаций учитывают:

– отсутствие возможности применения технологических схем производства работ, принятых в сметных нормах, включенных в сборники ГЭСН, на основе которых разработаны единичные расценки;

– потери подрядных организаций, связанные с малообъемностью работ;

– снижение уровня годового режима работы строительных машин.

8.7.4. Коэффициенты, предусмотренные п. 8.7.1 настоящих Методических рекомендаций применяются при определении сметной стоимости одновременно с коэффициентами, учитывающими усложняющие факторы и условия производства работ (п. 5.3 настоящих Методических рекомендаций).

8.8. Применение единичных расценок допускается при определении сметной стоимости на отдельные виды строительных работ (неинвентарные леса, понижение отметок пола подвала и т.д.), производство которых аналогично предусмотренным единичными расценками на ремонтно-строительные работы, а также соответствует нормативным требованиям по их применению.

## 9. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ

9.1 В единичных расценках, включенных в сборники ФЕРп, учтены затраты труда и оплата труда пусконаладочного персонала при выполнении полного комплекса пусконаладочных работ, установленного с учетом требований соответствующей нормативной и технической документации.

9.2. При применении единичных расценок на пусконаладочные работы необходимо учитывать, что единичные расценки и сметные нормы, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки не включают затраты на:

– устранение дефектов оборудования и дефектов его монтажа, недоделок строительно-монтажных работ и работ по монтажу оборудования;

– корректировку и доработку прикладного программного обеспечения и загрузку оборудования программным обеспечением;

– монтаж временных схем и приспособлений, обеспечивающих проведение промывок, продувок и индивидуальных испытаний технологического оборудования и трубопроводов, а также восстановление проектных технологических схем после проведения промывок, продувок и индивидуальных испытаний оборудования;

– все виды очисток (промывки, продувки и др.) трубопроводов и аппаратов;

– индивидуальные испытания оборудования и трубопроводов (кроме индивидуальных испытаний электротехнических устройств);

– разработку производственных и должностных инструкций, другой эксплуатационной документации;

– шефмонтаж и шефналадку;

– разработку принципиальных монтажных схем и чертежей, внесение изменений в монтажные схемы;

– частичный или полный перемонтаж электрических шкафов, панелей, пультов;

– обучение эксплуатационного персонала;

– составление паспортов на технологическое оборудование;

– выполнение лабораторных физико-технических, химических и других необходимых анализов, обеспечиваемое заказчиком;

– техническое обслуживание оборудования в период пусконаладочных работ;

– согласование выполненных работ с надзорными органами;

– наладочные работы в период освоения проектной мощности объекта;

– техническое обслуживание и периодические проверки оборудования в период его эксплуатации.

9.3. При выполнении пусконаладочных работ на нескольких однотипных единицах оборудования, нормы затрат труда и оплата труда пусконаладочного персонала по второй и последующим единицам оборудования принимаются с понижающими коэффициентами, указанными в Общих положениях соответствующих сборников.

При выполнении повторных пусконаладочных работ (до сдачи объекта в эксплуатацию) к единичным расценкам применяются коэффициенты, приведенные в Общих положениях соответствующих сборников.

9.4. При выполнении пусконаладочных работ звеном (бригадой), которое выполнило монтаж этого же оборудования к единичным расценкам на пусконаладочные работы применяется коэффициент 0,8.

9.5. При условии выполнения пусконаладочных работ при техническом руководстве шефперсонала предприятий-изготовителей оборудования или фирм-поставщиков (шефналадка) к единичным расценкам на пусконаладочные работы применяется коэффициент 0,8.

## 10. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕМОНТАЖНЫХ РАБОТ

10.1. Сметные затраты на демонтаж (разборку) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения определяются с учетом следующих положений.

Сметная стоимость демонтажных работ определяется по единичным расценкам, включенным в сборники единичных расценок на строительные, специальные строительные и единичным расценкам на ремонтно-строительные работы.

10.2. При отсутствии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) зданий, сооружений, строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения в сборниках единичных расценок на строительные, специальные строительные и ремонтно-строительные работы при определении сметной стоимости применяются:

· единичные расценки на строительные и специальные строительные работы на устройство, установку строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения с применением коэффициентов, приведенных в Таблице 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

При определении сметной стоимости указанные коэффициенты применяются к затратам труда и оплате труда рабочих, затратам на эксплуатацию машин и механизмов в том числе к оплате труда машинистов, включенным в соответствующие единичные расценки, в зависимости от вида разбираемых строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения.

Стоимость материальных ресурсов в расчете не учитывается.

Таблица 2

### Коэффициенты к единичным расценкам
при определении сметных затрат на демонтаж (разборку)
строительных конструкций, элементов систем
и сетей инженерно-технического обеспечения

№ пп. | Вид демонтируемых (разбираемых) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения | Коэф- фициенты
1 | 2 | 3
1 | Сборные бетонные и железобетонные строительные конструкции | 0,8
2 | Сборные деревянные конструкции | 0,8
3 | Системы инженерно-технического обеспечения | 0,4
4 | Металлические конструкции | 0,7
5 | Сети инженерно-технического обеспечени я | 0,6

10.3. Сметная стоимость демонтажа оборудования определяется с учетом следующих положений.

При наличии единичных расценок на работы по демонтажу оборудования сметная стоимость демонтажных работ определяется по единичным расценкам, включенным в сборники единичных расценок на монтаж оборудования, с учетом состава работ, включенного в сметные нормы, на основе которых разработаны соответствующие единичные расценки.

При отсутствии единичных расценок на работы по демонтажу (разборке) оборудования используются единичные расценки на монтаж оборудования, включенные в сборники единичных расценок на монтаж оборудования, с применением коэффициентов, приведенных в Таблице 3 настоящих Методических рекомендаций.

Понижающие коэффициенты применяются к затратам труда и оплате труда рабочих и машинистов и к затратам на эксплуатацию машин и механизмов, включенным в единичные расценки, в зависимости от назначения демонтируемого оборудования. Стоимость материальных ресурсов в расчете не учитывается.

Таблица 3

### Коэффициенты к единичным расценкам
при определении затрат на демонтаж оборудования

№ пп. | Условия демонтажа оборудования | Коэф- фициенты
1 | 2 | 3
1 | Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения | 0,7
2 | Оборудование, пригодное для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) | 0,6
3 | Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части | 0,5
4 | Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования, (предназначено в лом) без разборки и резки | 0,3

10.4. Коэффициенты, приведенные в Таблицах 2 и 3 настоящих Методических рекомендаций, учитывают условия демонтажа (разборки) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно- технического обеспечения и оборудования в незакрепленном состоянии, освобожденных от заделки в стены и другие конструкции, а также от сварки или иного крепления с другими конструктивными элементами.

10.5. При наличии строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования, находящихся в закрепленном состоянии, дополнительные затраты, связанные с пробивкой и заделкой борозд, ниш, гнезд в существующих конструкциях, а также срезка закладных деталей или элементов металлоконструкций, к которым они приварены, следует учитывать дополнительно в сметных расчетах (сметах) на основании проектной документации по соответствующим единичным расценкам.

10.6. В тех случаях, когда проектной документацией при производстве демонтажных работ установлена необходимость устройства лесов для поддержки демонтируемых (разбираемых) строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения и оборудования, дополнительные сметные затраты по установке и разборке поддерживающих лесов надлежит учитывать дополнительно в сметных расчетах по соответствующим единичным расценкам в соответствии с положениями методических документов, внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов.

10.7. В единичных расценках не учтены затраты по погрузке, вывозке и разгрузке строительного мусора и материалов, не годных для дальнейшего применения, получаемых при разборке конструктивных элементов зданий и сооружений и оборудования. Эти затраты в локальных сметных расчетах (сметах) должны определяться дополнительно исходя из действующих сметных норм на погрузо-разгрузочные работы, перевозку грузов, массы и расстояний от строительной площадки до места складирования материальных ресурсов или размещения мусора (согласно данным проектной документации) на специальных полигонах с учетом положений соответствующих методических документов.

10.8. В случае отсутствия в проектной документации необходимых данных о массе разбираемых строительных конструкций, элементов систем и сетей инженерно-технического обеспечения объемный вес строительного мусора может быть принят (справочно) по следующим данным:

– при разборке бетонных конструкций – 2400 кг/м3;

– при разборке железобетонных конструкций – 2500 кг/м3,

– при разборке конструкций из кирпича, камня, отбивке штукатурки и облицовочной плитки – 1800 кг/м3;

– при разборке конструкций деревянных и каркасно-засыпных – 600 кг/м3;

– при выполнении прочих работ по разборке (кроме работ по разборке металлоконструкций и оборудования) – 1200 кг/м3.

Объемный вес строительного мусора от разборки строительных конструкций приведен из учета их в плотном теле конструкций. Масса демонтируемых металлоконструкций и оборудования принимается по данным технической документации на оборудование.

## 11. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК
В РЕГИОНАХ ПРИ ОТСУТСТВИИ СБОРНИКОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК

11.1. Порядок, установленный для применения ФЕР, приведенный в настоящих Методических рекомендациях, распространяется на применение территориальных единичных расценок (далее – ТЕР).

11.2. В тех регионах, в которых отсутствуют утвержденные в установленном порядке сборники ТЕР, при составлении сметной документации могут применяться федеральные единичные расценки с учетом пересчета в текущий уровень цен с применением соответствующих индексов перехода к текущим ценам.

П ри ло же ние 1

## Но менк л ат у ра сб орник ов единичных расцен ок

Т аб л и ца 1

### Единичные расценки на стро и т е льные и специ альные с тро и т е льные р а боты

Номер сборника | Наименование сборника | Шифр сборника*
1 | 2 | 3
1 | Земляные работы | 81-02-01-...
2 | Горно-вскрышные работы | 81-02-02-...
3 | Буровзрывные работы | 81-02-03-...
4 | Скважины | 81-02-04-...
5 | Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов | 81-02-05-...
6 | Бетонные и железобетонные конструкции монолитные | 81-02-06-...
7 | Бетонные и железобетонные конструкции сборные | 81-02-07-...
8 | Конструкции из кирпича и блоков | 81-02-08-...
9 | Строительные металлические конструкции | 81-02-09-...
10 | Деревянные конструкции | 81-02-10-...
11 | Полы | 81-02-11-...
12 | Кровли | 81-02-12-...
13 | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | 81-02-13-...
14 | Конструкции в сельском строительстве | 81-02-14-...
15 | Отделочные работы | 81-02-15-...
16 | Трубопроводы внутренние | 81-02-16-...
17 | Водопровод и канализация – внутренние устройства | 81-02-17-...
18 | Отопление – внутренние устройства | 81-02-18-...
19 | Газоснабжение – внутренние устройства | 81-02-19-...
20 | Вентиляция и кондиционирование воздуха | 81-02-20-...
21 | Временные сборно-разборные здания и сооружения | 81-02-21-...
22 | Водопровод – наружные сети | 81-02-22-...
23 | Канализация – наружные сети | 81-02-23-...
24 | Теплоснабжение и газопроводы – наружные сети | 81-02-24-...
25 | Магистральные и промысловые трубопроводы | 81-02-25-...
26 | Теплоизоляционные работы | 81-02-26-...
27 | Автомобильные дороги | 81-02-27-...
28 | Железные дороги | 81-02-28-...
29 | Тоннели и метрополитены | 81-02-29-...
30 | Мосты и трубы | 81-02-30-...
31 | Аэродромы | 81-02-31-...
32 | Трамвайные пути | 81-02-32-...
33 | Линии электропередачи | 81-02-33-...
34 | Сооружения связи, радиовещания и телевидения | 81-02-34-...
35 | Горнопроходческие работы | 81-02-35-...
36 | Земляные конструкции гидротехнических сооружений | 81-02-36-...
37 | Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений | 81-02-37-...
38 | Каменные конструкции гидротехнических сооружений | 81-02-38-...
39 | Металлические конструкции гидротехнических сооружений | 81-02-39-...
40 | Деревянные конструкции гидротехнических сооружений | 81-02-40-...
41 | Гидроизоляционные работы в гидротехнических сооружениях | 81-02-41-...
42 | Берегоукрепительные работы | 81-02-42-...
43 | Судовозные пути стапелей и слипов | 81-02-43-...
44 | Подводно-строительные (водолазные) работы | 81-02-44-...
45 | Промышленные печи и трубы | 81-02-45-...
46 | Работы при реконструкции зданий и сооружений | 81-02-46-...
47 | Озеленение, защитные лесонасаждения | 81-02-47-...

_____________________

* По лн ый шифр сборн ик ов еди н и ч ных рас ц е н ок сост о ит из б у кв «», ш ифра «81», означа ющего п ри над л е жн ость к еди ни ч ным рас ценкам, шифра «0 2», означающего стро ител ь ные и спец иал ь ные стро ительные рабо ты, п орядк ового н омера сбор ника (0 1–47) и базовый у ровень цен.

Т аб л и ца 2

### Единичные расценки на ремо н т н о-с тро и т е льные р а боты

Номер сборника | На и ме нова ние сборни ка | Шифр сборн и ка
1 | 2 | 3
51 | Земляные работы | р 81-02-51-...
52 | Ф у н даме нты | р 81-02-52-...
53 | Стены | р 81-02-53-...
54 | Пере крытия | р 81-02-54-...
55 | Перегородки | р 81-02-55-...
56 | Проемы | р 81-02-56-...
57 | Полы | р 81-02-57-...
58 | Крыши, к ровли | р 81-02-58-...
59 | Лестн ицы, крыл ьца | р 81-02-59-...
60 | Печ ные тр убы | р 81-02-60-...
61 | Шт у к а т урные р аботы | р 81-02-61-...
62 | Малярные работы | р 81-02-62-...
63 | Стекол ь ные, обойные и облицовоч ные работы | р 81-02-63-...
64 | Лепные работы | р 81-02-64-...
65 | В н у тренние са нитарн о-тех н и чес кие работы | р 81-02-65-...
66 | На р ужные инже н ерные сети | р 81-02-66-...
67 | Эле ктромонтажные работы | р 81-02-67-...
68 | Б лаго у строй ство | р 81-02-68-...
69 | Проч ие ремонтн о-с троительные работы | р 81-02-69-...

** Полный шифр сборников единичных расценок на ремонтно-строительные работы состоит из шифра «81», шифра «02», означающего ремонтно-строительные работы, порядкового номера раздела (51–68) и базовый уровень цен.

Т аб л и ца 3

### Единичные расценки на мо нт аж о бо р удов а ния

Номер с борника | На и ме нова ние сборни ка | Шифр сборн и ка
1 | 2 | 3
1 | Металлообрабатывающ ее обор удова ние | м 81-03-01-...
2 | Деревообр абатывающее обор удов а ние | м 81-03-02-...
3 | Подъем но-тран с портн ое обор удов а ние | м 81-03-03-...
4 | Дробильно-ра з моль ное, обогатительное и агломера ционное обор удова ние | м 81-03-04-...
5 | В ес о вое обор удова ние | м 81-03-05-...
6 | Те плос иловое обор удов а ние | м 81-03-06-...
7 | Ком прессорные маши ны, у с т а новки, н асосы и ве нтиляторы | м 81-03-07-...
8 | Эле ктрот ехни чес кие у становки | м 81-03-08-...
9 | Эле ктри чес кие п ечи | м 81-03-09-...
10 | Обор удов а ние связи | м 81-03-10-...
11 | Приборы, средства автомати з а ц ии и выч и сли т ельной тех н и ки | м 81-03-11-...
12 | Те х нолог и чес кие тр убо проводы | м 81-03-12-...
13 | Обор удов а ние атомных эле ктри чес к их стан ц ий | м 81-03-13-...
14 | Обор удов а ние прок атных про изводств | м 81-03-14-...
15 | Обор удов а ние для очи стки га зов | м 81-03-15-...
16 | Обор удов а ние предприятий черн ой металл ург ии | м 81-03-16-...
17 | Обор удов а ние предприятий цветной металл у ргии | м 81-03-17-...
18 | Обор удов а ние предприятий хи м и чес кой и н ефт е п ерерабатывающ ей промышле нности | м 81-03-18-...
19 | Обор удов а ние предприятий угольной и торфя ной промышле нности | м 81-03-19-...
20 | Обор удов а ние с игн али за ции, ц е нтрали з а ц ии и блокировки на желе зн одорожном тран с п орте | м 81-03-20-...
21 | Обор удов а ние метрополитенов и тон н елей | м 81-03-21-...
22 | Обор удов а ние гидроэл е ктри чес к их стан ц ий и гидрот ехни чес к их соор у ж е ний | м 81-03-22-...
23 | Обор удов а ние предприятий электрот е х н и чес кой промышле нности | м 81-03-23-...
24 | Обор удов а ние предприятий промышле нности строительн ых матери алов | м 81-03-24-...
25 | Обор удов а ние предприятий ц еллюлоз н о-б у м ажной промышле нности | м 81-03-25-...
26 | Обор удов а ние предприятий текстиль ной промышле нности | м 81-03-26-...
27 | Обор удов а ние предприятий полигра ф и чес кой промышле нности | м 81-03-27-...
28 | Обор удов а ние предприятий пищевой промышле нности | м 81-03-28-...
29 | Обор удов а ние театральн о-з релищн ых предприятий | м 81-03-29-...
30 | Обор удов а ние з ерн о х р а нилищ и предп р ият ий по п ереработке з ерна | м 81-03-30-...
31 | Обор удов а ние предприятий к и н ематографии | м 81-03-31-...
32 | Обор удов а ние предприятий электронной про мышле нности и промышле нности средств связи | м 81-03-32-...
33 | Обор удов а ние предприятий легк ой промышле нности | м 81-03-33-...
34 | Обор удов а ние у ч р еждений здравоохра н е ния и предприят ий меди ц и н с кой промышлен ности | м 81-03-34-...
35 | Обор удов а ние сель с кохозяй стве нн ых производ ств | м 81-03-35-...
36 | Обор удов а ние предприятий бытового обсл ужива ния и ком м у н ального хоз я й с тва | м 81-03-36-...
37 | Обор удов а ние общего н а зн аче ния | м 81-03-37-...
38 | Те х нолог и чес кие металли чес кие кон стр у кции, ре з ерв у ары и га згольдеры | м 81-03-38-...
39 | Контроль монтажных сварных соедин ен ий | м 81-03-39-...
40 | Дополн ительное п еремеще ние обор удов а ния и матери альных ре с урсов сверх пре д у смотр е нного гос у д арстве нными эле ме нтными сметными нормами на монтаж обор удова ния | м 81-03-40-...

** Полный шифр сборников единичных расценок на монтаж оборудования состоит из шифра «81», шифра «03», означающего монтаж оборудования, порядкового номера сборника (01–40) и базовый уровень цен.

Т аб л и ца 4

### Единичные расценки на п ускона ла д очные рабо ты

Номер сборника | На и ме нова ние сборни ка | Шифр сборн и ка
| 2 | 3
1 | Эле ктрот ехни чес кие у строй ства | п 81-05-01-...
2 | Автомати зирова нные с и стемы у правле ния | п 81-05-02-...
3 | Си стемы ве нтиляц ии и конди ци о нирован ия во з д у ха | п 81-05-03-...
4 | Подъем но-тран с портн ое обор удов а ние | п 81-05-04-...
5 | Металлообрабатывающ ее обор удова ние | п 81-05-05-...
6 | Холодильные и ком пре ссорные у становки | п 81-05-06-...
7 | Те плоэн ергети чес кое обор удова ние | п 81-05-07-...
8 | Деревообр абатывающее обор удов а ние | п 81-05-08-...
9 | Соор уже ния водос н абж е ния и к а н ализ ац ии | п 81-05-09-...
16 | Устрой ства автомати ки и телеме х а ни ки на желе знодорожном транс порте | п 81-05-16-...

** Полный шифр сборников единичных расценок на пусконаладочные работы состоит из шифра «81», шифра «05», означающего пусконаладочные работы, порядкового номера сборника (1–9, 16) и базовый уровень цен.

П ри лож е ни е 2

## Коэфф ици е н ты к зат р а т ам тру да и оп л а те тру да р а б очих и ма ш инистов,
за трат ам на э кспл у ат а цию ма ш ин и мех а низм ов для у чета в сме т н ой д о к уме нт а ции в л иян ия усл овий про изводс т ва ра бо т, предусмот ренн ых проек т н ой д о к у мента цией

Т аб л и ца 1

### С т р о и т ель с т во об ъектов к а пи т а льн о го стро и тельс тва

№ пп. | Услов ия прои зводства работ | Коэфф и ци енты к еди н ич ным рас ц е нк ам
н а строительные и с п е ци аль ные строительные работы (кроме е диничн ых расце нок сборника 46) | н а монтаж обор удова ния | н а ремонтн о- с троительные работы | с борник 46
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Производство работ по возведе нию кон стр у ктивных элеме нтов встраива е мых помеще ний вн утри с троящегося объ е кта к а питаль ного строи т ель ства (при возведе нных н е с ущих кон стр у ктивных элеме нтах), что в соответствии с требова ниями тех н и чес кой бе з о п ас ности, п р иводит к огр а ни че нию де й ствий рабочих по прои зводс т ву р абот | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00
2 | Производство работ ос у щ е ствляется на территории де й ств ующ его предприят ия с н али чием в зоне производства работ одного и ли н ес кольк их из п ереч и сле нных ниже факторов: - ра зветвленной сети тра н с портн ых и и нже н ерных ком м у ник а ций; - стесненных у словий для с кладирова ния матери алов;

- де й ств ующего тех нологи чес кого обор удов а ния;

- движения те х нолог и чес кого тра н с порта

1,15

1,15

1,15

1,15

3 | Производство работ ос у щ е ствляется на предприятии с вредными условиями тр у да, при этом:
3.1 | рабочим ос новного производства у становлен сокраще нный рабочий де нь, а рабочие и меют рабоч ий де нь нормальной продолжитель ности | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1
3.2 | рабочие п ереве д е ны на сокраще нный рабочий де нь п р и 36-часовой рабоч ей н еделе | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3
3.3 | рабочие п ереве д е ны на сокраще нный рабочий де нь п р и 30-часовой рабоч ей н еделе | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
3.4 | рабочие п ереве д е ны на сокраще нный рабочий де нь п р и 24-часовой рабоч ей н еделе | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
4 | Производство работ ос у щ е ствляетс я в охра н ной з о не де й ств ующ ей возд ушной ли н ии электроп ередач и, вблизи объе ктов, н а ходящ и х ся под н а пряже ни ем, вн утри объ е ктов к ап италь ного строитель ства, вн утр е нняя проводка в которых не обесточе н а, если это приведет к огра ни че нию де й ств ий рабочих в соответствии с требова ниями тех н и ки бе зоп ас нос т и | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20
5 | Производство работ ос у щ ествляется в с т ес н е нных у словиях з ас троенной части н асе ле нных п у нктов | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15
6 | Производство работ ос у щ е ствляется в з а крытых соор у ж е ниях и л и помеще ниях (за и с к люче ни ем ша хт, р удников, метрополитенов, тон н елей и подз ем н ых соор уже ний с п е ци ального н аз н аче ния), верх няя отметка п ере крытия которых н а х одится н иже 3 м от поверх нос ти з емли | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1
7 | Производство работ ос у щ е ствляется в помещени ях высотой до 1,8 м | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35
8 | Производство работ ос у щ е ствляется в горной местности:
8.1 | на в ыс оте от 1500 до 2500 м над уровнем моря | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25
8.2 | на в ыс оте от 2500 до 3000 м над уровнем моря | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35
8.3 | на в ыс оте от 3000 до 3500 м над уровнем моря | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
9 | Производство работ ос у щ е ствляется на с клон ах гор с сохра н е ни ем природ ного ла ндшафт а | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2
10 | Производство работ ос уществля ется в подз ем ных ша хта х, р удник а х, метропол итен а х, то нн елях и др угих подз ем н ых соор у ж е ниях, в том ч и сле с п е ци ального н а зн аче ния | 1,68 | 1,68 | 1,48 | 1,48
11 | Производство работ ос у щ е ствляется в эк с п л у атир у емых тон н елях метрополитенов в ночное время «в окн о»:
11.1 | п ри вы пол н е н ии рабоч и ми в тече ние рабочей сме ны только работ, связа нных с «окном» | 3,00 | 3,00 | 2,80 | 2,80
11.2 | п ри и с пол ьзова н ии части рабочей с ме ны (до п у с ка рабочих в тон н ель и после вы п у с ка из тоннеля) для выполн е ния работ, не связа нных с «окном» | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,80

Примечания:

1.1. Коэффи ц и е нты, у к а з а нные в пп. 2 и 5, н е ра с пространяются на работы, вы полняем ые в поме щ е ниях объ ек тов к а питального строитель ства.

1.2. Коэффи ц и е нты, у каз а нные в пп. 10, 11.1, 11.2, предн а зн аче ны для при ме н е ния к п о к а з ателям оплаты тр у да р абоч их и машини стов, не рас пространяются на едини ч ные рас ц е нки, в которых у ч т е ны у с ловия производства работ в подз ем ных у словиях соглас но положе н иям, изложен ным в «Общих положе ни я х» к соотве т ств ующим едини ч ным рас ц е н к ам.

1.3. Одновреме нное п р и ме н е ние н ес коль к их коэффи ц и е нтов не доп у с к ается. Ис клю че ни ем являют ся коэфф и ц и е н ты, у к а з а нные в пп. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 8.3, 9. При одновреме нном при ме н е нии коэфф и ц и е нты п е р ем ножаются.

Т аб л и ца 2

### Реконс т р у кция о бъек тов к а пи т а льн ого стро и тельс тва

№ пп. | Услов ия прои зводства работ | Коэфф и ци енты к еди н ич ным рас ц е нк ам
н а строительные и с п е ци аль ные строительные работы (кроме е диничн ых расце нок сборника 46) | н а монтаж обор удова ния | н а ремонтно- с троительные работы | с борник 46
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Производство работ ос уще ствляется в помеще ни ях эк с п л у атир у е мого объ е кта к а п и тального строитель ства 4 без остановки рабочего проц есса п редприят ия, п ри этом:
1.1 | - в зоне прои зводства работ отс у т ств уют з агромождающие помеще ние предметы | 1,20 | 1,20 | — | —
1.2 | - в зоне прои зводства работ и меется один из переч и сле нных н иже факторов: • движе ние тран с порта по вн утри ц е ховым п утя м; • де й ств ующее тех нолог и чес кое или лабораторное обор удова ни е, мебель и иные з агромождающие помеще ния предметы | 1,35 | 1,35 | 1,15 | 1,15
2 | Производство работ ос у щ ествляется в п о меще ниях объекта к а питаль ного строитель ства с остановкой рабочего проц ес са предприят ия, п ри эт ом в зоне производс тва работ и меются де й ств ующее тех нолог и чес кое или лабораторное обор удов а ни е, мебель и иные з агромождающие помеще ния предметы | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1
3 | Производство работ ос у щ е ствляется н а территории де й ств ующего предприят ия с н али чием в зоне производства работ одного и ли н ес кольк их из п ереч и сле нных ниже факторов: • ра зветвленн ая сеть тран с портн ых и и нже н ерных ком м у ник а ций; • стес н е нные у словия для складирова ния матери алов;

• де й ств ующее тех нолог и чес кое обор удова н и е;

• движе н ие технологи чес кого тра н с порта

1,15

1,15

1,15

1,15

4 | Производство работ ос у щ е ствляется на предприятии с вредными у словиями тр у д а, при этом:
4.1 | рабочим ос новного производства у становлен сокраще нный рабочий де нь, а ра боч ие и меют рабочий де нь нормальной продолжитель ности | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1
4.2 | рабочие п ереведе ны на сокраще нный рабочий де нь п ри 36-часовой рабочей н еделе | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3
4.3 | рабочие п ереведе ны на сокраще нный рабочий де нь п ри 30-часовой рабочей н еделе | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5
4.4 | рабочие п ереведе ны на сокраще нный рабочий де нь п ри 24-часовой рабочей н еделе | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7
5 | Производство работ ос у щ е ствляетс я в охра нн ой зоне де й ств ующ ей возд ушной ли н ии электроп ередач и, вблизи объе ктов, н а ходящ и х ся под н а пряже ни ем, вн утри объ е ктов к ап италь ного строитель ства, вн утр е нняя проводка в которых не обесточе н а, если это приведет к огра ни че нию де й ствий рабочих в соответств ии с требова ни я ми тех н и ки бе зоп ас нос т и | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20
6 | Производство работ ос уще ствляется в н утри р абот ающих тран сформаторных и рас пределительных подстан ц и й, электропомеще ни ях (щитовые, п ультовые, подстанц и и, реа кторные, РУ и п у н кты, к абельные ша хты, тон н ели и к а н алы, к абельные пол уэт ажи) с де й ств ующим электрообор удова ни ем или к абельными ли ниями под н а пряже ни ем | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35
7 | Производство работ ос у щ е ствляется в з а крытых с оор уже ниях и ли помеще ниях (за и с ключе ни ем ша хт, р удников, метрополитенов, тон н елей и подз ем н ых соор уже ний с п е ци ального н аз н аче ния), верх няя отметка п ере крытия к оторых н а х одится н иже 3 м от поверх нос ти з емли | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10
8 | Производство работ ос у щ е ствляется в помещени ях высотой до 1,8 м | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35
9 | Производство работ ос у щ ествляется в жи лых помеще ни ях без рас с еле ния | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
10 | Производство работ ос у щ ествляетс я в с те с н е нных у словиях з астроенной части н асе ле нных п у нктов | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15
11 | Производство работ ос у щ е ствляется в горной местности:
11.1 | на в ыс оте от 1500 до 2500 м над уровнем моря | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25
11.2 | на в ыс оте от 2500 до 3000 м над уровнем моря | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35
11.3 | на в ыс оте от 3000 до 3500 м над уровнем моря | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
12 | Производство работ ос у щ е ствляется на с клонах гор с сохра н ен и ем природ ного ла ндшафт а | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20
13 | Производство работ ос уществля ется в подз ем н ых ша хтах, р удник а х, метропол итен а х, то нн елях и др угих подз ем н ых соор у ж е ниях, в том ч и сле с п е ци ального н а зн аче ния | 1,68 | 1,68 | 1,48 | 1,48
14 | Производство работ ос у щ е ствляется в эк с п л у атир у емых тон н елях метрополитенов в ночное время «в окн о»:
14.1 | при в ы по л н е н и и р а бочими в те че ние р а боч е й сме ны только работ, связа нных с «окном» | 3,00 | 3,00 | 2,80 | 2,80
14.2 | п ри и с пол ьзова н ии части рабочей с ме ны (до п у с ка рабочих в тон н ель и после вы п у с ка из то нн еля) для выполн е ния работ, не связа нных с «окном» | 2,00 | 2,00 | 1,80 | 1,80

Примечания.

2.1. Коэффи ц и е нты, у к а з а нные в пп. 3 и 10, не рас пространяются на работы, выполняемые в поме щ е ниях объ ектов к а питаль ного строитель ства.

2.2. Коэффи ц и е нты, у каз а нные в пп. 13, 14.1, 14.2, предн а зн аче ны для при ме н е ния к п о к а з ателям оплаты тр у да р абоч их и машини с тов, не рас пространяются на едини ч ные рас ц е нки, в которых у ч т е ны у с ловия производства работ в подз ем ных у словиях соглас но положе ниям, изложен ным в Общих положе ни ях к соответств ующим едини ч ным рас ц е нк ам.

2.3. Одновреме нное п р и ме н е ние н ес коль к их коэффи ц и е нтов не доп у с к ается. Ис клю че ни ем являют ся коэфф и ц и е н ты, у к а з а нные в пп. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5, 7, 8, 11.1, 11.2, 11.3 и 12. При одновреме нном при м е н е нии коэфф ици е нты п ерем ножаются.

Т аб л и ца 3

### Ка пита льный рем о нт объек т ов к а пи т а льн ого с т р о и т е льст ва

№ пп. | Условия производства работ | Коэффициенты к единичным расценкам
на строительные и специальные строительные работы (кроме единичных расценок сборника 46) | на монтаж оборудования | на ремонтно-строительные работы | Сборник 46
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства4 без остановки рабочего процесса предприятия, при этом:
1.1 | в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы | 1,20 | 1,20 | — | —
1.2 | в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы | 1,35 | 1,35 | 1,15 | 1,15
2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях объекта капитального строительства с остановкой рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1
3 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: • разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций;

• стесненных условий для складирования материалов;

• действующего технологического оборудования

1,15

1,15

1,15

1,15

4 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на предприятии с вредными условиями труда, при этом:
4.1 | рабочим основного производства установлен сокращенный рабочий день, а рабочие имеют рабочий день нормальной продолжительности | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1
4.2 | рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3
4.3 | рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58
4.4 | рабочие переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8
5 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20
6 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35
7 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в закрытых сооружениях или помещениях (за исключением подземных сооружений специального назначения), верхняя отметка перекрытия которых находится ниже 3 м от поверхности земли | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10
8 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях высотой до 1,8 м | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35
9 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
10 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях застроенной части населенных пунктов:
10.1 | отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом; | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15
10.2 | кровель средней сложности и сложных; | 1,25 | – | 1,25 | 1,25
10.3 | территорий общего пользования | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10
11 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в горной местности: |  |  |  |
11.1 | на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25
11.2 | на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35
11.3 | на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
12 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется на склонах гор с сохранением природного ландшафта | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20
13 | Производство работ осуществляется в подземных шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, в том числе специального назначения | 1,68 | 1,68 | 1,48 | 1,48
14 | Производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих, выполняющих ремонтно-строительные работы | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,15

Примечания:

1. Коэффи ц и е нты, у к а з а нные в пп. 3 и 10.1-10.3, н е рас пространяются на работы, вы полняе мые в пом еще ниях объ ектов к а питаль ного строитель ства.

2. Коэфф и ц и е нты, у к а з а нные в пп. 12, 13, предн а зн аче ны для при м е н е ния к пок а з ателям о платы тр уда рабо ч их и машини стов, н е рас пространяются на еди н и ч ные рас ц е нки, в которых у чтены у слов ия про изводства работ в подз ем н ых у слови ях соглас но положен и я м, изложен ным в Общих положе ни ях к соответств ующим едини ч ным рас ц е нк ам.

3. Одновреме нное при ме н е ние н ес коль ких коэффи ц и е нтов не доп у с ка ется. Ис клю че ни ем являются коэфф и ци енты, у к а з а нные в пп. 4.1-4.5, 5, 7, 8, 11.1-11.3, 12, 13. При одновреме нн ом при ме н е н ии коэффиц и е нты п ерем ножаются. Р е з у льтир ующий коэффи ц и е нт о к р угляется до дв ух зн а ков после з а пятой.

Та б л и ца 4

### Коэфф ици е н ты к норм ам з а т р ат т р у да и опл а те т р у да п ускон а л а д очн о го персо н а ла
для уче та в л иян ия условий про изводс т ва ра бот при определении смет н ой
ст о и м о с ти п ускон а л адочных ра бот

№ пп. | Услов ия прои зводства работ | Коэфф и ци енты к еди н и ч ным рас ц е нк ам на п у с кон аладочные работы
1 | 2 | 3
1 | Производство работ ос у щ ествляется в п о меще ниях эк с п л у атиру емого объ е кта к а пи тального строитель ства без оста новки рабочего проц есса п редприятия, при этом в зоне производства работ и меются де й ств ующее тех нолог и чес кое или лабораторное обо р удов а ни е, мебель и иные з агромождающие помеще ния предметы | 1,2
2 | Производство работ ос у щ ествляется в помеще ниях объекта к а питаль ного стро ительства с остановкой рабочего проц есса п редприят и я, при этом в з о не производства работ и м еются де й ств ующее тех нолог и чес кое или лабораторное обор удова ни е, ме б ель и и ные з агромождающие помеще ния предметы | 1,15
3 | Производство работ ос уще ствляется в охран ной з о не де й ств ующей возд ушной ли н ии электроп ередач и, вбли зи объ е ктов, н а ходящихся под н а пряже ни ем, вн утри объ е ктов к а питального строитель ства, вн у тре нняя проводка в которых не обесточе н а, если это приведет к огра н иче нию де й ствий рабочих в соответствии с требова ни я ми техни ки бе з о п ас ности | 1,2
4 | Производство работ в эле ктро у становках, н а х одящи х ся под н а пряжен и ем, с оформле ни ем при этом н аряда-доп у с ка или ра споряже ния | 1,3
5 | Производство работ на электрообор удова нии, з ащище нном от возде й ствия ок р у ж ающей с р еды по кон стр у ктивному и с полн е нию (пыле-, взрыво-, брызго-, водоз ащище нном, гермети ч ном, з ащище нном от агресс ивной среды) | 1,1
6 | Производство работ в помеще ниях к атегории А и Б по пожаро-взрывооп ас ности, на взрывооп ас ных блок ах 1-й, 2-й и 3-й к атегорий взрывооп ас ности | 1,25
7 | Производство работ на предприят и ях с вредными у словиями тр у д а, при этом:
7.1 | рабочим ос новного производства у становлен сокраще нный рабочий д е нь, а рабочие и меют р абочий де нь нормальн ой продолжительнос т и; | 1,15
7.2 | рабочие п ереве д е ны на сокраще нный рабочий де нь п ри 36-часовой рабочей н еделе; | 1,3
7.3 | рабочие п ереве д е ны на сокраще нный рабочий де нь п ри 30-часовой рабочей н еделе; | 1,58
7.4 | рабочие п ереве д е ны на сокраще нный рабочий де нь п ри 24-часовой рабочей н еделе | 1,9
8 | Производство работ на предприяти я х, где в си лу режима с е кретности при ме няются с п е ци альный доп у с к, с п е ци альный проп у ск и др угие огра ни че ния для п у с кон аладо ч ного п ерсон ала | 1,15
9 | Производство работ в з а крытых соор уже ниях (помеще ниях), верх няя отметка п ере крытия которых н а ход ится н иже 3 м от поверх нос ти з емли, за и с клю че ни ем подз емных соор уже ний с п е ци ального н а зн аче ния | 1,1
10 | Производство работ в горной местности:
10.1 | н а высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря | 1,25
10.2 | н а высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря | 1,35
10.3 | н а высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря | 1,5
11 | При тем п ера т у ре возд у ха на рабочем м е сте ниже 0 °С | 1,1

Примечания:

4.1. К п у с кон аладочным работ ам, производи мым в де й ств ующих электро у становках, относ ятся работы, вы полняемые после вв еде ния эк с п л у атационного ре ж и ма на да нной электро у становке.

4.2. Коэффи ц и е нты, приведе нные в Таблице 4, н е при ме няются при прои зводстве работ в подз ем ных у с ловиях соор у ж е н ий с п е ци ального н а зн ачен ия, за и с клю чен и ем коэффи ц и е нтов, п р иведен ных в пп. 3 и 4.

4.3. Одновременное п р и ме н е ние н ес коль к их коэффи ц и е нтов не доп у с к ается. Ис клю че ни ем являют ся коэфф и ц и е н ты, у к а з а нные в пп. 3, 4, 5, 8, 9, 10.1-10.3. При одновреме нном при ме н е н ии коэфф и ци ен ты п ерем ножаются. Р е з у льтир ующий коэфф и ц ие нт ок р угляется до дв ух зн а ков после з а пято й.

4.4. Коэфф и ци енты, приведе нные в п.п. 7.1-7.4, 8 предн а зн аче ны для при ме н ен ия к п о к а з ателям оплаты тр у да п у с кон аладочного п ерсон ала. Ук а з а нные коэфф и ци енты н е распространяются на еди н ич ные рас ц е нки тех сбор ников, их ра зделов или таблиц, в которых ра з м ер средств на опла ту тр у да у с т а новлен с у ч етом повыше нных тари ф ных ставок при прои зводстве работ в подз ем ных у словиях в соответствии с Общи ми положен иям и.

4.5. П у с кон аладочные р аботы вы полняются, к ак правило, в отаплива е мых помеще ниях. В тех с л у чаях, когда о с уще ствляется подготовка к сдаче в эк с п л у атацию зда ний и соор у ж е ний, которые по своим тех н ологи чес ким при зн а к ам не должны отапливать ся, или соор уже ний на открытом возд у х е, дополн ительные з атраты, связа нные со с ниже ни ем прои зводительн о сти тр уда п у с кон ала доч ного п ерсон ала п ри тем п ера т у ре возд у ха на рабочем месте ниже 0 °С, определяются при м е н е ни ем к рас ц е нк ам коэффи ц и е нта, п р иведе нного в п.11 табл.4.

Приме н е ние с борника сметных норм допол ни т ельных з атрат при про и зводстве строительн о-монтажных работ в зи м н ее вр емя (ГСН 81-05-02-2001) при определе нии сто и мости п у с к о н аладочных работ не доп у с к ается.

_____________________

1 Вредные условия труда определяются наличием в зоне производства работ факторов, снижающих работоспособность и неблагоприятно воздействующих на здоровье и рабочих?

радиация;

ионизирующее излучение;

температура выше 40 °С или ниже 0 °С;

влажность;

скорость движения воздуха;

электромагнитные поля; производственный шум;

ультразвук;

инфразвук;

вибрация;

аэрозоли (пыли), в том числе и пыли тяжелых металлов;

электрически заряженные частицы воздуха;

химические вещества;

вещества биологической природы (антибиотики, витамины, гормоны, менты, белковые препараты, микроорганизмы, живые клетки и споры, содержащиеся в препаратах);

огнеопасные и взрывоопасные вещества;

и т.п.

2 Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на следующие расстояния:

Линии напряжением, кВ | Расстояние, м
1 | 2
1–20 | 10
35 | 15
110 | 20
150, 220, 330 | 25
400, 500 | 30
750 | 40
800 (постоянный ток) | 30

3 Стесненные условия в застроенной части населенных пунктов определяются наличием трех из перечисленных ниже факторов:

· интенсивное движение городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости от зоны производства работ;

· разветвленные сети подземных коммуникаций, подлежащие перекладке или подвеске;

· расположение объектов капитального строительства и сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости (в пределах 50 м) от зоны производства работ;

· стесненные условия или невозможность складирования материалов;

· ограничение поворота стрелы грузоподъемного крана в соответствии с данными проекта организации строительства.

4 Эксплуатируемый объект капитального строительства – объект капитального строительства, введенный в эксплуатацию.

5 Рабочий процесс рассматривается как производственный процесс предприятий различных видов деятельности (производственного и непроизводственного назначения).

6 К кровлям средней сложности относятся кровли с прямолинейными поверхностями (шатровые, вальмовые, вальмовые с переломом скатов и мансардные, полувальмовые, с фонарем, четырехщипцовые, а также кровли Г- и Т-образного очертания в плане, складчатые, кровли совмещенные с уклоном свыше 10 %) или кровли с количеством скатов от трех до пяти.

К сложным кровлям относятся также кровли с криволинейными поверхностями (куполообразные, сводчатые, конусообразные, сферические, шпилеобразные, крыши с крестовым сводом) или кровли с количеством скатов более пяти.

П ри ло же ние 3

## Формы таблиц единичных расценок

Т аб л и ца 1

### Ф орма т а бл ицы ед иничн ой расценки на ст р о ительные, с пеци альные ст р о и т е льные
и ремо н т н о-с т р о ител ь ные рабо ты

Шифры рас ц е нок | На и ме нова ние работ | Прямые з атраты, р у б. | В том ч и сле, р у б. | Затраты тр уда рабочих, чел.-ч.
оплата тр уда рабочих | Эк с п л у атация машин | ма тери алы
Коды не у чтенных матери алов | На и ме нова ние и х ара ктери стика не у чтенных рас ц е нк ами матери алов, ед.из м. | всего | в т.ч. оплата тр уда машини стов | рас ход не у чтенных матери алов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Примечание:

1. При формирова нии таблицы еди ни ч н ой рас ц е нки и нформа ция приводится в един и ц ах из мере ния, у к а з а нных в соответств ующих з аголовках (под з аголовках) граф т аблицы.

2. В графе 1 у к а зыв ается номер (шифр) еди ни ч н ой рас ц е н ки и к оды матери алов, изделий и кон стр у кций (в с кобк ах), стои мость которых не у ч т е на едини ч ной рас ц е нкой.

3. В графе 2 приводятся н а и ме нова ние и х ара ктери стика работ и к о нстр у кций, к оли честве нные п араметры строитель ных работ и к о н стр у кций, обо зн ачающие и н т ервалы де й ствия едини ч ных рас ц е нок, а также н а и ме нова ние и х ара ктери сти ка не у чтенных едини ч ными рас ц е нк ами матери алов и их еди н и цы из мере ния.

4. В графе 3 у к а зыв а ется пок а з атель прямых з атрат на еди н и цу из мере ния, при нят ую в едини ч н ой рас ц е нк е, включающий у чтенные рас ц е нкой з атраты на опла ту тр у да рабо ч и х- строителе й, эк с п л у атац ию машин и м е х а н и з мов, матери альные ре с урсы и и сч и сляющи й ся к ак с у м ма пок а з ателей граф 4, 5 и 7.

5. В гра фу 4 включае т ся пок а з атель з атрат на опла ту тр у да рабочих.

6. В гр афе 5 приводится пок а з атель з а трат на эк с п л у атацию машин, ме х а низ мов и автотра н с портн ых средств, у ч итыв ающий в том ч и сле з атраты на опла ту тр уда р абочих, у правляющих машин ами (машини стов), в ра з мере, которые отд ельно приводятся в графе 6.

7. В графе 7 у к а зыв а ется стои мость матери аль ных ре с урс ов, у чтенн ых еди н и ч ной рас ц е нк о й. В с л у ч ае, если едини ч ной рас ц е нкой не пре д у с мотрены с в еде ния о стои мости матери альн ых ре с урсов, в гр афе 7 приводятся нормативные пок а з атели их рас хода (в с кобк а х) и ли л итера «П», у к а зывающая на н еобходи мость определе ния рас хода таких ре с урс ов по прое к т ным да нным.

8. В графе 8 приводится пок а з атель з атрат тр уда рабочих-строителе й, в чел.-ч.

Т аб л и ца 2

### Ф орма т а бл ицы ед иничн ой расценки на мо н т аж обор удования

Шифры рас ц е нок | На и ме нова ние и тех н и чес к ая х ара ктери стика обор удова ния и видов работ | Прямые з атраты, р у б. | В том ч и сле, р у б. | Затраты тр уда рабочих, чел.-ч
оплата тр уда рабочих | эк с п л у атация машин | ма териалы | Масса обор удова ния, т
всего | в т.ч. оплата тр уда машини стов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

Примечание:

1. При формирова нии таблицы еди ни ч н ой рас ц е нки и нформа ция приводится в един и ц ах из мере ния, у к а з а нных в соответств ующих з аголовках (под з аголовках) граф т аблицы.

2. В графе 1 у к а зыв ается номер (шифр) еди ни ч н ой рас ц е н ки и к оды матери алов, изделий и кон стр у кций (в с кобк ах), стои мость которых не у ч т е на едини ч ной рас ц е нкой.

3. В графе 2 приводятся н а и ме нова ние и тех ни чес к ая х ара ктери стика обор удов а ния и видов работ.

4. В графе 3 у к а зыв а ется пок а з атель прямых з атрат на еди н и цу из мере ния, при нят ую в едини ч н ой рас ц е нк е, включающий у чтенные рас ц е нкой з атраты на опла ту тр у да рабо ч и х- строителе й, эк с п л у атац ию машин и м е х а н и з мов, матери альные ре с урсы и и сч и сляющи й ся к ак с у м ма пок а з ателей граф 4, 5 и 7.

5. В гра фу 4 включае т ся пок а з атель з атрат на опла ту тр у да рабочих.

6. В гр афе 5 приводится пок а з атель з а трат на эк с п л у атацию машин, ме х а низ мов и автотра н с портн ых средств, у ч итыв ающий в том ч и сле з атраты на опла ту тр уда р абочих, у правляющих машин ами (машини стов) в ра з мере, которые отд ельно приводятся в графе 6.

7. В графе 7 у к а зыв ается пок а з атель з атрат на строитель ные матери алы, изделия и кон стр у кции, у чтенные едини ч ной рас ц е нкой, р уб.

8. В графе 8 привод ится пок а з атель з атрат тр у да рабочих-строителе й, в чел.-ч. и м ас са обор удова ния (или одного метра тр убоп ровода) в т, за и с к люч е ни ем электротехн и чес к их у строй ств, обор удов а ния связи, приборов и средств автомати з а ции, а также в с л у ч аях, когда мас са обор удова ния у к а з а на в его тех ни чес кой х арактери сти ке и ли рас ц е н ки и меют измеритель «т».

Т аб л и цы 3

### Ф орма т а бл ицы ед иничн ой расценки на п ускон а л а д очн ые рабо ты

Шифры рас ц е нок | На и ме нова ние и техни чес к ая х ара ктер и сти ка обор удов а ния или видов работ | Прямые з атраты (оплата тр уда п у с кон аладочного п ерсон ала), р уб. | Затраты тр уда, ч ел.-ч
1 | 2 | 3 | 4

Примечание:

1. В графе 1 у к а зыв ается номер (шифр) еди ни ч н ой рас ц е н ки и к оды матери алов, изделий и кон стр у кций (в с кобк ах), стои мость которых не у ч т е на едини ч ной рас ц е нкой.

2. В графе 2 приводятся н а и ме нова ние и тех ни чес к ая х ара ктери стика обор удов а ния и видов работ.

3. В графе 3 приводится пок а з атель прямых з а трат, включающий о пла ту тр уда п у с кон а л адочного п ерсон ала, р уб.

4. В графе 4 у к а зыв аются з атраты тр уда п у с к о н аладочного п ерсон ала, чел.-ч.