ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

(РОССТРОЙ)

ПИСЬМО

от 13 марта 2008 года N 02-411

[О государственных элементных сметных нормах и единичных расценках]

Управление строительных программ Росстроя по поставленному вопросу сообщает.

Государственные элементные сметные нормы и единичные расценки (ГЭСНм-2001, ФЕРм-2001) разработаны с учетом выполнения работ по монтажу оборудования в условиях, не осложненных внешними факторами и особыми условиями.

Для учета в сметах влияния условий производства работ к оплате и затратам труда рабочих-монтажников, затратам на эксплуатацию машин и механизмов следует применять поправочные коэффициенты из таблицы 2 приложения N 1 к МДС 81-35.2004 или из приложения 3 Указаний по применению федеральных единичных расценок на монтаж оборудования (МДС 81-37.2004).

Коэффициенты при производстве монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, а также внутри работающих ТП и РП при наличии допусков приведены в п.п.5 и 5.1 таблицы 2 приложения N 1 к МДС 81-35.2004 и в п.п.4 и 4.1 приложения 3 к МДС 81-37.2004.

Коэффициенты, приведенные в п.п.5 и 5.1 таблицы 2 приложения N 1 к МДС 81-35.2004 и в п.п.4 и 4.1 приложения 3 к МДС 81-37.2004, могут применяться одновременно с другими коэффициентами, учитывающими условия производства работ.

Начальник Управления

строительных программ

Д.В.Савин

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

Консультации и разъяснения по вопросам

ценообразования и сметного нормирования в

строительстве,

N 4, 2011 год