Письмо № 6-169 от 15.03.2005г

Федеральное агенство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (РОССТРОЙ)

Управление строительства Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству по поставленному вопросу разъясняет.

Норматив накладных расходов на ремонтные внутренние санитарно-технические работы, приведённый в п. 15.1 приложения 5 к «Методическим указаниям по определению величины накладных расходов в строительстве» МДС 81-33.2004, применяется при демонтаже и разборке трубопроводов и приборов в соответствии с ГЭСНр-2001-65 (таблицы 1 по 4, 12 по 14, 19, 22 по 24, 26 по 32, 35 по 37). На остальные виды работ (таблицы 5 по 11, 15 по 18, 20 по 21, 25, 33, 34, 38) применяется норматив накладных расходов по п. 15.2, указанного приложения, в размере 103 % от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.

Норматив накладных расходов на ремонт наружных инженерных сетей, приведённый в п. 16.1 указанного приложения, применяется при работах по разборке и очистке в соответствии с ГЭСНр-2001-66 (таблицы 1 по 3,8, 10 по 13,24 по 27, 35).

На другие виды работ (таблицы 4 по 7, 9, 14 по 23, 28 по 34, 36 по 46) применяется норматив накладных расходов по п. 16.2 в размере 108 % от фонда оплаты труда рабочих-строителей и механизаторов.