МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ»

(ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»)

E-mail: info@gge.ru; www.gge.ru

В целях формализации правил оформления при составлении сметных расчетов уточняется следующее.

1. Оформление добавки на морозостойкость и водонепроницаемость при использовании базисно-индексного метода определения сметной стоимости строительства следует отражать отдельной строкой за расценкой с представлением элемента <Material> в электронном формате GGE и с обязательным указанием шифра:

<шифр бетона>_2020-0-ФССЦ-ПР-15-4-2-001

Наименование: Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по морозостойкости - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания, Мрз до 200;

<шифр бетона>_2020-0-ФССЦ-ПР-15-4-2-002

Наименование: Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по морозостойкости - за каждые 50 циклов попеременного замораживания и оттаивания, Мрз выше 200;

<шифр бетона>_2020-0-ФССЦ-ПР-15-4-2-003

Наименование: Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по водонепроницаемости - за каждые 0,2 МПа давления воды, МПа до 0,4;

<шифр бетона>_2020-0-ФССЦ-ПР-15-4-2-004

Наименование: Надбавка за 1 м3 бетона в плотном теле по водонепроницаемости - за каждые 0,2 МПа давления воды, МПа выше 0,4.

При использовании ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства следует отражать как стандартный поправочный коэффициент в строке с бетоном, с расчетом от сметной цены.

2. Оформление доплаты к оплате труда машинистов при использовании базисно-индексного метода определения сметной стоимости строительства следует отражать отдельной строкой за расценкой с представлением элемента <Machine> в электронном формате GGE и с обязательным указанием шифра (все варианты шифрации и наименований приведены в приложении).

При использовании ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства следует отражать как стандартный поправочный коэффициент в строке соответствующего среднего разряда машиниста.

3. Оформление доплаты за электроэнергию по техническим частям к ФСНБ при использовании базисно-индексного метода определения сметной стоимости строительства следует отражать отдельной строкой за расценкой с представлением элемента <Material> в электронном формате GGE и с обязательным указанием шифра «01.7.03.04-0001_доп» и наименованием «Дополнительные затраты на электроэнергию».

При использовании ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства указанные доплаты исключены.

4. Оформление ненормируемых материальных ресурсов при использовании базисно-индексного метода отдельными строками не требуется.

При использовании ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства следует отражать отдельной строкой после итогов прямых затрат внутри позиции с представлением элемента <Material> в электронном формате GGE и с обязательным указанием шифра:

При расчете как 2 (два) процента от сметной оплаты труда рабочих, определенной на основании затрат труда, указанных в ГЭСНм: Шифр: 421/пр_2020_п.75_пп.а Наименование:

Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2%;

При расчете как 3 (три) процента от сметной оплаты труда рабочих, определенной на основании затрат труда, указанных в ГЭСНмр Шифр: 421/пр_2020_п.75_пп.б Наименование:

Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 3%.

5. Оформление информации по строительному мусору и тд. при использовании базисно-индексного метода определения сметной стоимости строительства следует отражать представлением элемента <Material> в электронном формате GGE и с обязательным указанием шифра: Шифр: 999-9900

Наименование: Строительный мусор; Шифр: 999-9899

Наименование:

Строительный мусор и масса возвратных материалов; Шифр: 999-9901

Наименование:

МАТЕРИАЛЫ (см. приложение).

При использовании ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства следует отражать представлением элемента <Material> в электронном формате GGE и с обязательным указанием шифра: Шифр: 999-9900

Наименование: Строительный мусор; Шифр: 999-9899

Наименование:

Строительный мусор и масса возвратных материалов; Шифр: 999-9901

Наименование:

МАТЕРИАЛЫ (см. приложение); Шифр: 999-9902

Наименование: Окол камня.

6. Оформление доплаты на установку лабораторного оборудования при использовании базисно-индексного и ресурсно-индексного метода определения сметной стоимости строительства следует отражать отдельной строкой за расценкой/ после итогов прямых затрат с представлением элемента <Material> в электронном формате GGE и с обязательным указанием шифра: Шифр: 421/пр_2020_п.120_абз.2 Наименование:

Затраты на установку лабораторного оборудования, поставляющегося в собранном виде, при этом не требуются предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, а также подключение к системам инженерно-технического обеспечения, 1%; Шифр: 421/пр_2020_п.120_абз.3 Наименование:

Затраты на установку лабораторного оборудования, поставляющегося в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, при этом подключение к системам инженернотехнического обеспечения не требуется, 4%;

Шифр: 421/пр_2020_п.120_абз.4

Наименование:

Затраты на установку лабораторного оборудования, поставляющегося в разобранном виде или необходима предварительная разборка и последующая сборка при монтаже, а также требуется подключение к системам инженернотехнического обеспечения, 6%; Шифр: 421/пр_2020_п.121_абз.1 Наименование:

Затраты на подключение к системам инженерно-технического обеспечения лабораторного оборудования, 2%.